|  |  |
| --- | --- |
| **Description** | **Quantity** |
| SCREW-HEX-SHC S-M4X16 - DIN 912, Grade 10.9 | 12 |
| SCREW-SHC S-LOW HEAD-M12X30 - DIN 6912, Grade 10.9 | 312 |
| SCREW-SHC S-LOW HEAD-M6X20 - DIN 7984, Grade 10.9 | 4 |
| SCREW-SHC S-LOW HEAD-M8X20 - DIN 7984, Grade 10.9 | 20 |
| NUT-HEX-M22 - DIN 934, Grade 10.9 | 12 |
| NUT-HEX-M42 - DIN 934, Grade 10.9 | 1 |
| TAB WASHER-PLAIN-M22 - DIN 93, Grade 10.9 | 12 |
| TAB WASHER-PLAIN-M42 - DIN 93, Grade 10.9 | 1 |
| PLAIN-WASHER-M22 - ISO 7089, Grade 10.9 | 48 |
| PLAIN-WASHER-M36 - ISO 7089, Grade 10.9 | 188 |
| SCREW-HEX-SHC S-M8X20 - DIN 912, Grade 10.9 | 6 |
| SCREW-HEX-SHC S-M8X40 - DIN 912, Grade 10.9 | 12 |
| SCREW-HEX-SHC S-M10X35 - DIN 912, Grade 10.9 | 24 |
| SCREW-HEX-SHC S-M12X50 - DIN 912, Grade 10.9 | 8 |
| SCREW-HEX-SHC S-M12X65 - DIN 912, Grade 10.9 | 20 |
| SCREW-HEX-SHC S-M16X50 - DIN 912, Grade 10.9 | 72 |
| SCREW-HEX-SHC S-M16X90 - DIN 912, Grade 10.9 | 72 |
| SCREW-HEX-SHC S-M20X55 - DIN 912, Grade 10.9 | 24 |
| SCREW-HEX-SHC S-M22X60 - DIN 912, Grade 10.9 | 48 |
| SCREW-HEX-SHC S-M33X120 - DIN 912, Grade 12.9 | 12 |
| SCREW-HS-CNTRSNK HD-M16X30 - DIN 7991, Grade 10.9 | 30 |
| SCREW - HEX -SHC SM6X25 - DIN 912,Grade 10.9 | 60 |
| NUT-HEX-M14 - DIN 934, Grade 10.9 | 8 |
| PLAIN-WASHER-M12 - ISO 7089, Grade 10.9 | 16 |
| PLAIN-WASHER-M14 - ISO 7089, Grade 10.9 | 188 |
| PLAIN-WASHER-M20 - ISO 7089, Grade 10.9 | 24 |