|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Type*** | ***Thread*** | ***TPI*** | ***Length*** | ***Head Hgt - 1936*** | ***Head Dia - 1936*** | ***Material*** | ***Coating*** |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 18 | 3/4 | 5/16 | 7/16 | SST |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 7/16 | 14 | 3/4 | 7/16 | 5/8 | STL |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 18 | 1 | 5/16 | 7/16 | SST |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 24 | 2 1/2 | 5/16 | 7/16 | STL |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 18 | 1 | 5/16 | 7/16 | STL |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 3/4 | 10 | 2 1/2 | 3/4 | 1 | STL | ZC |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 18 | 7/16 | 5/16 | 7/16 | STL |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 18 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | SST |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 24 | 3/4 | 5/16 | 7/16 | STL |  |
| Socket Head Cap Screw 1936 Series | 5/16 | 24 | 3/4 | 5/16 | 7/16 | STL | ZC |